전문계약직 직무기술서

채용분야	○ 원전방호도장고급검사자		채용예정직급	○ 전문계약직(차장급)
필요인원	○ 2명
근무처	○ 전국 원자력 사업소 혹은 원전기술지원실(부산)
채용 필요성	○ 원전기전설비 계획예방정비공사 계약서 이행을 위한 원전방호도장고급검사자 필요 ○ 전문인력 미확보로 규제기관 및 발주사의 권고사항 대응 불가
내부충원 불가사유	○ OH시 기계정비원의 정비업무 과다로 검사업무 중복 수행 불가 ○ 원전도장 분야 전문조직 육성, 정책기획을 위한 전문인력 부재
핵심책무	○ 원전방호도장 정ㆍ주기검사 및 평가 시행 ○ 도장검사, 작업에 대한 규제기관 및 발주사 대응 ○ 한전KPS 도장 전문조직 육성 및 정책기획 수립
직무수행 내 용	○ 원전 방호도장 정·주기 점검업무 ○ 사내 도장 훈련·교육 프로그램 및 관련 정책기획 수립 및 이행 ○ 원자력도장분야 전문조직 인력양성·지원 및 사내 전문강사 업무 ○ 원자력도장분야 절차서 개발 및 개정
자격 및 경력	필수	1. 다음 요건을 모두 충족하는 자 ○ 도장검사 관련 실무경력이 다음과 같은 자 ➀ 고졸 : 10년 이상 ➁ 전문학사 : 7년 이상 ➂ 대졸 : 5년 이상 ○ 다음 자격증을 모두 보유한 자 - KACE [통합고급도장감리원] - KOCES [원전도장검사자] ○ 도장검사자 Level Ⅲ 자격 인정을 증명하는 인증기록을 보유한 자 [KEPIC SNE 4537 (5.3, 5.4, 11.1, 11.2) 참조] ○ 도장 및 라이닝의 검사활동 또는 시험활동에 대한 요약서(다른 Level Ⅲ 검사자나 책임이 있는 부서의 관리자에 의해 검토 후 서명된 요약서만 인정)를 보유한 자 [KEPIC SNE 4537 (10.2) 참조]
	필수 (신체검사)	2. KEPIC SNE 4537(7.4,7.5)에 따라 다음의 시력검사 결과기록을 보유한 자 ○ 한쪽 혹은 양쪽 눈으로, 나안 또는 교정상태에서 12in(30.48cm) 이상의 거리에서 Jaeger 차트 J-1 문자 또는 이와 동등한 것을 읽을 수 있음 ○ Ishihara 검사, Farnsworth D-15 또는 이와 동등한 검사를 사용하여 색각검사를 통과
	우대사항	○ 원자력발전소 도장검사 실무경력 5년 이상
필요지식	○ 도장검사자 및 도장작업 관련 지식 전반 ○ 안전성관련 도장 서비스 레벨 및 자격인증에 대한 지식 전반 ○ ANSI, USNRC 규제지침, 원자로시설 등의 기술표준 관련 지식
필요역량	○ 원자력도장/라이닝 검사 분야 실무 능력 ○ 도장분야 유관기관(협회, 산·학·연 등) 소통 능력 ○ Code 규제적용 방향에 따른 중장기 전략 수립 능력
직무수행태도	○ 규제기관·발주사 지속적 교류를 위한 네트워크 및 소통 리더십 ○ 원전방호도장 전문조직 육성을 위한 적극적 업무추진 자세 ○ 도장검사분야 이해와 전문성 성취도