단기노무원 직무기술서[정비보조]

정비보조				직무명	정비보조
직군		송전선로 정비보조		직렬	송전선로 정비보조
직무개요		▹송전철탑 부지정리 및 전력선 주변 근접 수목정리 및 현장 보조업무 ▹낫, 예초기등 부지정리 관련 장비 숙련자
직 무 내 용
□ 송전철탑 부지 및 선로주변 수목 정리 ▪ 철탑 부지 및 기초 주변 잡목, 잡풀 제거(예초기 운용) ▪ 전력선 근접 수목 조사 ▪ 작업시 작업장 주변 민간인 출입 통제 □ 현장 보조업무 ▪ 고도제한장치, 대형 현수막 설치 등 현장 작업 시 보조 ▪ 가공송전 순시점검 시 이용되는 공기구 및 항공장애등 부속품 등 자재운반 보조 □ 수목 작업 관련 장비 사용 ▪ 낫, 예초기 등 수목작업 관련장비 사용 ▪ 작업 후 사용 공기구 손질 및 정리 ▪ 관련장비 사용, 안전장구 착용 및 사용법 숙지 必
필 요 역 량	(권장)자격면허		▹건설기초안전보건교육 이수증
	(권장)전 공		▹전기공학
	직무능력수준		▹해당없음
특이사항			▹회사차를 이용하여 현장이동(출퇴근 차량 없음)

단기노무원 직무기술서[순시보조]

정비보조				직무명	순시보조
직군		송전선로 순시보조		직렬	송전선로 순시보조
직무개요		▹중장비 사용 공사현장 관리 및 고장 예방 활동 ▹고장 위해개소 적출 및 지상고 파악
직 무 내 용
□ 송전선로 인근 중장비 사용 공사현장 관리(차량순시 약 250km/일) ▪ 공사현장 현장조사 및 핵심관계자 파악, 중장비 공정 파악 ▪ 공사현장 내 중장비(크레인 등) 발견 시 전력선 근접 위험 안내 ▪ 중장비에 의한 전력선 근접사고 예방을 위한 작업 감시 ▪ 전기안전사고 예방안내서 발행 및 공사관계자 및 중장비기사 안전계몽 수행 ▪ 공사현장 관리상황을 부서 담당자와 실시간 소통(SNS 등) □ 송전선로 고장위해개소 신규적출 및 선로 이격거리 조사 ▪ 송전선로 순시 중 신규, 불시 공사현장 적출 및 안전시설물(입간판,현수막) 설치 ▪ 송전선로 지상고 및 선로-수목간 이격거리 측정 ▪ 선로주변 저지상고 건조물 파악 □ 화재 등 긴급상황 발생시 즉각 출동 및 민원업무 처리
필 요 역 량	(권장)자격면허		▹건설기초안전보건교육 이수증
	(권장)전 공		▹전기공학
	직무능력수준		▹해당없음
특이사항			▹해당없음

송전선로 정비보조 차량순시 구간

(345kV 서안성-신진천 등 18개T/L총 선로길이:93.96km)

구분	전압(V)	선로명(T/L)	구간(No.)	순시길이(km)
1	345,000	서안성-신진천	No.36~98	17.429
2	345,000	신안성-신수원	No.1~67	7.968
3	345,000	신안성-서안성	No.1~19	1.875
4	154,000	서안성-안성	No.1~34	9.160
5	154,000	서안성-남사	No.1~34	9.368
6	154,000	덕성-남사	No.1~28	3.496
7	154,000	신용인-동백	No.1~10	1.212
8	154,000	용인-덕성	No.1~31	6.315
9	154,000	신성남-신봉	No.1~34	5.106
10	154,000	신봉-이의	No.1~18	2.587
11	154,000	서수원-율전	No.1~17	3.426
12	154,000	율전-동수원	No.1~34	4.078
13	154,000	신용인-용인	No.1~27	2.523
14	154,000	신용인-기흥	No.1~18	1.565
15	154,000	농서-신갈	No.1~12	0.426
16	154,000	기흥-신갈	No.1~18	4.061
17	154,000	신수원-병점	No.1~4	0.787
18	154,000	서운-안성	No.1~61	12.578

단기노무원 직무기술서[수목관리사]

1. 수목관리사				직무명	가공송전선로 지장수목 전지 및 벌채
직군		단기계약근로자		직렬	수목관리사
직무개요		송전선로 인근 지장수목 전지업무 (등목 후 엔진톱 등 장비사용 수목가지치기, 폐목정리 등)
직 무 내 용
□ 송전선로 주변 지장수목 전지 ▪ 험준한 산악지를 이동하며, 송전선로 주변 전력선에 근접하는 지장수목 전지작업 수행(엔진톱 등 관련장비 사용에 숙련된 기술보유 必) ▪ 아보리스트 장비를 활용하여 등목 실시 후 엔진톱 등 장비활용 가지치기 ▪ 민원발생 최소화를 위한 전지된 폐목에 대해 일정한 크기로 잘라 환경정리 수행 □ 전지작업 관련 장비사용 ▪ 엔진톱, 전기톱 등 수목전지 관련 장비 숙련 ▪ 수목전지 관련 사용 공기구의 사전, 사후 점검사항 지식 보유 ▪ 수목전지 관련 개인안전보호구의 점검사항 지식 보유 ▪ 수목전지 작업 관련 안전수칙 등 안전지식 보유
필 요 역 량	(권장)자격면허		▹아보리스트 2급 등 수목전지 관련 자격 및 운전면허
	(권장)전 공		▹전기공학
	직무능력수준		▹해당없음
특이사항			▹회사차를 이용하여 현장이동(출퇴근 차량 없음)